## JUNTTAN PM25

Máquina de hinca de precisión con tecnología de monitoreo integrado. Control total sobre el proceso de instalación.

100%
Eficiencia
24/7
Monitoreo
5
Sistemas
🖱️ Arrastra para rotar

## PANEL DE CONTROL

### CÉLULAS – EDIFICIO PERNET

--:--
Estepona
--
--°C Cargando...
Viento -- km/h
Lluvia -- mm

### CARTAGENA RAMBLA JET

--:--
Cartagena
--
--°C Cargando...
Viento -- km/h
Lluvia -- mm
WISEN
MONITORIZACIÓN EXTERNA

## SISTEMAS DE AUSCULTACIÓN

### INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA

- 📐
  TILTS Sensores de inclinación estructural
- 📉
  Inclinómetros Medición de desplazamiento horizontal
- 📏
  Extensómetros Control de deformación del terreno
- 💧
  Piezómetros Monitoreo de presión de poros
- ⚖️
  Celdas de Carga Control de fuerza en anclajes
- 🌊
  Hidroniveles Control de asientos diferenciales
  VER 3D

### TECNOLOGÍA DTL

HIGH-TECH

#### ALLWAVE

Simulación avanzada de ecuación de onda para hinca de pilotes.

#### PDA / PDC

Análisis Dinámico de Pilotes y Pruebas de Carga en tiempo real.

## GALERÍA TÉCNICA

### Instrumentación

Instalación de sensores TILTS

### Sistema HIDRONIVEL

Control de asientos en puentes

### Equipo Técnico

Supervisión y control de datos

### Pruebas de Carga

Control de carga vertical

## SIMULADOR GEOTÉCNICO

### Estratigrafía y Parámetros

Factor de Seguridad (FS)
3.0
Sección Pilote (mm)
Longitud Hincada (m)
Peso Martillo ($W$) [ton]
Altura Caída ($h$) [m]

### Perfil Estratigráfico

### Capacidad de Carga Estimada

Resistencia Fuste ($R_s$) 0 Ton
Resistencia Punta ($R_p$) 0 Ton
Resistencia Última ($R_{u}$) 0 Ton
Resistencia Admisible ($R_{adm}$) 0 Ton

### Estimación de Hinca (Fórmula Holandesa)

Rechazo Esperado ($s$) 0 mm/golpe
Golpes / 10cm 0
Carga Admisible (Escala ref: 500 Ton)

* Calculado mediante método Decourt-Quaresma simplificado ($N_{SPT}$). Resultados orientativos.

## CONTROL DE INTEGRIDAD (PET)

🔨

### Simulador PileWave V6

Accede a la herramienta profesional completa para simulaciones avanzadas de integridad, fricción y análisis de señal.

ABRIR SIMULADOR PROFESIONAL

## ESCANER PET A 3D

📸 VISIÓN IA (FOTO) 📊 DATOS PET 100% (CSV/TXT)

### ANÁLISIS DE VISIÓN IA

INICIANDO ANÁLISIS DE IMPEDANCIA ACÚSTICA...
🧠

#### DIAGNÓSTICO EXPERTO (ASTM D5882)

Consultando Cuaderno NotebookLM Técnico...

### MODELO 3D GENERADO

🖱️ Arrastra para rotar | 🔍 Scroll para zoom | 👆 Doble click: Pantalla Completa
🌊

### SISTEMA DE HIDRONIVEL - VISTA 3D

🖱️ Arrastra para rotar | 🔍 Scroll para zoom
SISTEMA NOMINAL